**济宁市鲁环表面处理工业有限公司清洁生产审核信息公示**

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

**一、企业基本情况**

1.企业名称：济宁市鲁环表面处理工业有限公司

2.法人代表：贺广连

3.企业地址：山东省济宁市嘉祥县纸坊镇焦满路北、新民路西

4.企业生产规模：项目年加工13.5万m2金属制品表面处理；

5.主要污染物：

废气：碱雾、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物

废水：生活污水、纯水制备浓盐水、清洗废水、废气喷淋废水；

一般固废：金属下脚料、化粪池污泥、生活垃圾；

危险废物：含镍废渣及含镍污泥、除油除锈废水污泥、含铬废渣及含铬污泥、污水处理站耗材、含油废抹布、废劳保产品、含锌废渣与含锌污泥；

主要环保设施：碱液喷淋塔（5套）、铬酸雾回收+碱液喷淋塔（4套）、布袋除尘器（1套）。

1. **有毒有害原料使用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **年用量** |
| 1 | 硫酸镍 | t/a | 6.5 |
| 2 | 铬酸酐 | t/a | 10 |
| 3 | 氯化锌 | t/a | 3.5 |
| 4 | 硼酸 | t/a | 7.25 |
| 5 | 盐酸 | t/a | 15 |
| 6 | 硝酸 | kg/a | 200 |

1. **有毒有害物质排放情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 产生工序 | 主要污染物 | 治理措施 |
| 废气 | 各生产工序 | 除油、酸洗、钝化、活化、镀覆 | 碱雾、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 碱液喷淋吸收塔+DA001排气筒 |
| 除油、酸洗、还原、活化、镀覆 | 碱雾、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 | 铬酸雾回收+碱液喷淋塔+DA002排气筒 |
| 除油、酸洗、钝化、活化、镀覆、其他 | 碱雾、氯化氢、氮氧化物 | 碱液喷淋吸收塔+DA003排气筒 |
| 酸洗、活化、镀覆 | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 | 铬酸雾回收+碱液喷淋塔+DA004排气筒 |
| 退镀、活化 | 氯化氢、氮氧化物 | 碱液喷淋吸收塔+DA005排气筒 |
| 除油、酸洗、钝化、活化、镀覆 | 碱雾、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 碱液喷淋吸收塔+DA006排气筒 |
| 酸洗、活化、镀覆 | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 | 铬酸雾回收+碱液喷淋塔+DA007排气筒 |
| 除油、镀覆、回收 | 碱雾、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 | 铬酸雾回收+碱液喷淋塔+DA008排气筒 |
| 抛光 | 颗粒物 | 布袋除尘器+DA009排气筒 |
| 除油、酸洗、活化、镀覆 | 碱雾、氯化氢、硫酸雾 | 碱液喷淋吸收塔+DA010排气筒 |
| 废水 | 纯水制备浓盐水、清洗废水、废气喷淋废水 | 纯水制备、清洗、废气处理 | COD、SS | 分类收集后进入厂区污水处理站，分类处理后回用 |
| 生活污水 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池后进入园区污水处理站 |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | 环卫部门定期清运 |
| 金属下脚料 | 前处理 | 下脚料 | 收集后外售 |
| 化粪池污泥 | 化粪池 | 污泥 | 收集后外运处理 |
| 含镍废渣及含镍污泥 | 废水处理 | 污泥 | 交由有资质单位处理 |
| 除油除锈废水污泥 | 废水处理 | 污泥 |
| 含铬废渣及含铬污泥 | 废水处理 | 污泥 |
| 污水处理站耗材 | 废水处理 | 废树脂 |
| 含油废抹布、废劳保产品 | / | 含油废抹布、废劳保产品 |
| 含锌废渣与含锌污泥 | 废水处理 | 污泥 |

我公司已编制了《突发环境事件应急预案》，并于2025年1月21日在济宁市生态环境局嘉祥县分局备案（备案号：370829-2025-005-L）。企业于2022年8月取得项目排污许可证，证书编号：91370829MA3CE6G75W001P。

**四、联系人及联系方式**

审核企业：济宁市鲁环表面处理工业有限公司

联系人：李主任

联系电话：15666751727

咨询单位：山东君致环保科技有限公司

联系人：李工

联系电话：17661312781